|  |  |
| --- | --- |
| основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения. Сведения, позволяющие однозначно его идентифицировать и сформировать правильное представление о масштабах разработки | Приводится описание организационной структуры  как есть   * Что будет автоматизировать система Либо конкретный объект, либо набор бизнес-процессов * ERD на логическом уровне, базовую онтологию и термины, BPMN DFD   Выделены следующие процессы в деятельности  Данные процессы осуществляются следующими специалистами:  • Экономистами планово-экономического отдела или отдела труда и заработной платы;  • Инспекторами отделов кадров  Описание бизнес-ролей  Существующее программное обеспечение  Существующее техническое обеспечение  Существующее нормативно-правовое обеспечение |
| сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды. | * Всё проектируемое оборудование будет установлено во офисных помещениях и помещении узлов связи и ЦОДов В связи с этим специальных требований к климатическому исполнению оборудования не предъявляется. * Диапазон рабочих температур рассматриваемого оборудования должен включать в себя значения от 15 до 28 градусов Цельсия при относительной влажности не более 90\*/• (без образования конденсата).   Условия эксплуатации комплекса технических средств Системы должны соответствовать условиям эксплуатации группы 2 ГОСТ 21552-84 «Средства вы-числительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испы-таний, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение».  Условия эксплуатации персональных компьютеров Системы соответ-ствуют Гигиеническим требованиям к видео-дисплейным терминалам, персо-нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы (Сани-тарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2.542-96).  Исполнитель должен проверить соблюдение условий эксплуатации ком-плекса технических средств на этапе технического проектирования. |

Основные типы отчетов:

• План поставок;

• План платежей;

• Сводная таблица платежей;