Система передается в виде функционирующего комплекса, работающего на базе технических средств Заказчика в сроки, установленные Договором. Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

Следовать gost\_r\_59792-2021

|  |  |
| --- | --- |
| виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей; | Какие тест-кейсы должны быть покрыты, какие акты подписаны Это всё должно пересекаться с этапами работ по созданию системы Можно это всё выделить в отдельный документ/приложение и написать:  Виды, состав, объем, и методы испытаний системы/подсистемы должны быть изложены в программе и методике испытаний, прилагаемой в виде приложения к данному документу.  Система подвергается испытаниям следующих видов:  1. Предварительные испытания.  2. Опытная эксплуатация.  3. Приемочные испытания.  Состав, объем и методы предварительных испытаний системы определяются документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии «Рабочая документация».  Состав, объем и методы опытной эксплуатации системы определяются документом «Программа опытной эксплуатации», разрабатываемым на стадии «Ввод в действие».  Состав, объем и методы приемочных испытаний системы определяются документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии «Ввод в действие» с учетом результатов проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации. |
| общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации; | работ по стадиям  Какие-нибудь слова про совместную комиссию и подписание актов, как будет отдаваться в итоге софт 6и парниками, в исходниках, и так, и так. По госту на ПМИ    Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных) передаются Заказчику, как в виде готовых Модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе (например, на компакт- диске). |
| статус приемочной комиссии (государственная, межведомственная, ведомственная и др.). Порядок согласования и утверждения приемочной документации, а также статус приемочной комиссии указываются при необходимости. | 6.1. Приемка работы осуществляется приемочной комиссией, состав которой утверждается Заказчиком.  6.2. Сдача и приемка АС в постоянную эксплуатацию производится в соответствии с документом "Программа и методика испытаний", который должен быть представлен Исполнителем, согласован и утвержден Заказчиком.  6.3. Заказчик принимает АС при условии, что испытания продемонстрируют, что АС выполняет операции в соответствии с "Программой и методикой испытаний" и соответствует требованиям данного технического задания.  6.4. В процессе работы приемочной комиссии составляется "Протокол приемочных испытаний", в котором фиксируются результаты испытаний, заключение о возможности приемки АС в постоянную эксплуатацию, перечень доработок и сроки их выполнения.  6.5. Приемка в постоянную эксплуатацию завершается оформлением "акта приемки в постоянную эксплуатацию АС " и актом приемки в фонд алгоритмов и программ (ФАП) документации и МН Заказчика.  Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном контрак-том в соответствии с Календарным планом работ контракта на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).  Документация ММ передается на бумажных (два экземпляра, один экзем-пляр после подписания Заказчиком должен быть возвращен Исполнителю) и на машинных носителях (DVD) (в двух экземплярах). Текстовые документы, пере-даваемые на машинных носителях, должны быть представлены в форматах PDF.  Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.  Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний.  Приемку работ должна осуществлять приемочная комиссия, в состав которой включаются:  • представители Заказчика;  • представители Исполнителя.  При проведении испытаний приемочной комиссии предъявляются разработанные Исполнителем материалы (конструкторская, программная и эксплуатационная документация и программное обеспечение в исходных и исполняемых кодах). Комплектность предоставляемой документации определяется требования настоящего ТЗ.  *Предварительные испытания* заканчиваются подписанием приемочной комиссией протокола испытания с указанием в нем перечня необходимых доработок программного обеспечения, конструкторской, программной и эксплуатационной документации и сроков их выполнения.  После устранения замечаний, осуществляются повторные *предварительные испытания* Подсистемы. На повторные *предварительные испытания* Исполнителем предъявляются доработанные по результатам ранее выполненных испытаний материалы. Испытания завершаются оформлением Акта готовности Подсистемы к развертыванию в опытной зоне. |